|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Základní informace o projektu***   |  |  | | --- | --- | | **Název projektu** | REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ | | **Název žadatele** | OBEC SLOPNÉ | | **Fiche** | FICHE 7: Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích | | **Opatření** | Hlavní opatření: III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  Podopatření : III.2.1.2. Občanské vybavení a služby | | **Celkové náklady projektu** | 1 230 260,00 Kč | | **Výše dotace** | **933 322,00 Kč** | | **Telefon** | 577 138 834, 603 827 449 | | **Elektronická adresa** | mozgva@volny.cz |   **Cíl projektu:**  Záměrem projektu **Rekonstrukce víceúčelového hřiště** je stavební obnova veřejně přístupného sportoviště v obci Slopné provedená položením umělého trávníku včetně zásypu, instalací oplocení a nákupem sportovního zařízení.  **Cílem projektu** je odstranění starého asfaltového povrchu, odstranění bariér a položení umělého trávníku včetně zásypu. Jde o povrch, který umožňuje skluz jako antuka a je příjemný a bezpečný pro pohyb hráčů. Instalace oplocení do výše 3m PA sítí zajistí praktičnost a odpovídající kvalitu sportoviště. Součástí projektu je rovněž nákup a instalace mobilních branek pro malou kopanou i hokej a rovněž mobilních sloupků a sítí pro volejbal, nohejbal či tenis. V rámci zemních prací bude vybudována vodovodní přípojka pro polévání hřiště v zimních měsících za účelem vytvoření kluziště. Nově rekonstruované hřiště tak bude plnit funkci celoročně užívaného sportoviště. Hřiště je v současné době vybaveno novým osvětlením, jež je postačující účelu sportoviště i po realizaci projektu.  **Výstupy projektu:**  Výstupem projektu bude:   * umělý trávník s křemičitým vsypem – výška trávníku 15 mm – 633 m2 (lajnování 1x tenis a 1x volejbal) + osazení pouzder pro sloupky na volejbal a tenis * instalace ochranného pletiva polyamidového,oka 40/40 mm, tlouška pletiva 4 mm, výška pletiva 3 m * instalace mobilních branek na malou kopanou 5 x 2 m 2 ks * instalace mobilních branek na hokej 2 ks * instalace mobilních sloupků a sítí na volejbal, tenis, nohejbal 2 ks   **Kritéria pro monitoring**  Dle Fiche   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Jednotka** |  | | **Počet objektů obnovené občanské vybavenosti** | Počet | 1 | | **Dodržení parametrů a výstupů uvedených v projektu** |  |  |   Dle Žádosti o dotaci   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Jednotka** | **Indikátory deklarované v ŽoD** | **Indikátory deklarované v ŽoP** | | **Počet osob využívajících zkvalitněné služby** | Počet | 700 | 700 | | **Počet osob s přístupem k internetu** | Počet | 0 | 0 | | **Počet vytvořených pracovních míst** | Počet | 0 | 0 |   **Fotodokumentace**  C:\Users\Zuzka\Dropbox\LZ\LEADER\MAS_Foto_projektů\V01\Slopné\víceúčelové hřiště 5.JPG |