|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Základní informace o projektu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** | REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ |
| **Název žadatele** | OBEC SLOPNÉ |
| **Fiche** | FICHE 7: Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích |
| **Opatření** | Hlavní opatření: III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a službyPodopatření : III.2.1.2. Občanské vybavení a služby |
| **Celkové náklady projektu** | 1 230 260,00 Kč |
| **Výše dotace** | **933 322,00 Kč** |
| **Telefon** | 577 138 834, 603 827 449 |
| **Elektronická adresa** | mozgva@volny.cz |

**Cíl projektu:**Záměrem projektu **Rekonstrukce víceúčelového hřiště** je stavební obnova veřejně přístupného sportoviště v obci Slopné provedená položením umělého trávníku včetně zásypu, instalací oplocení a nákupem sportovního zařízení.**Cílem projektu** je odstranění starého asfaltového povrchu, odstranění bariér a položení umělého trávníku včetně zásypu. Jde o povrch, který umožňuje skluz jako antuka a je příjemný a bezpečný pro pohyb hráčů. Instalace oplocení do výše 3m PA sítí zajistí praktičnost a odpovídající kvalitu sportoviště. Součástí projektu je rovněž nákup a instalace mobilních branek pro malou kopanou i hokej a rovněž mobilních sloupků a sítí pro volejbal, nohejbal či tenis. V rámci zemních prací bude vybudována vodovodní přípojka pro polévání hřiště v zimních měsících za účelem vytvoření kluziště. Nově rekonstruované hřiště tak bude plnit funkci celoročně užívaného sportoviště. Hřiště je v současné době vybaveno novým osvětlením, jež je postačující účelu sportoviště i po realizaci projektu.**Výstupy projektu:**Výstupem projektu bude:* umělý trávník s křemičitým vsypem – výška trávníku 15 mm – 633 m2 (lajnování 1x tenis a 1x volejbal) + osazení pouzder pro sloupky na volejbal a tenis
* instalace ochranného pletiva polyamidového,oka 40/40 mm, tlouška pletiva 4 mm, výška pletiva 3 m
* instalace mobilních branek na malou kopanou 5 x 2 m 2 ks
* instalace mobilních branek na hokej 2 ks
* instalace mobilních sloupků a sítí na volejbal, tenis, nohejbal 2 ks

**Kritéria pro monitoring**Dle Fiche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jednotka** |  |
| **Počet objektů obnovené občanské vybavenosti** | Počet | 1 |
| **Dodržení parametrů a výstupů uvedených v projektu** |  |  |

Dle Žádosti o dotaci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jednotka** | **Indikátory deklarované v ŽoD** | **Indikátory deklarované v ŽoP** |
| **Počet osob využívajících zkvalitněné služby** | Počet | 700 | 700 |
| **Počet osob s přístupem k internetu** | Počet | 0 | 0 |
| **Počet vytvořených pracovních míst** | Počet | 0 | 0 |

**Fotodokumentace**C:\Users\Zuzka\Dropbox\LZ\LEADER\MAS_Foto_projektů\V01\Slopné\víceúčelové hřiště 5.JPG |