|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Základní informace o projektu***

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** | **Oprava přístupové komunikace ke hřbitovu** |
| **Název žadatele** | Obec Velký Ořechov |
| **Fiche** | Fiche 6: Obnova a rozvoj vesnic |
| **Opatření** | Hlavní opatření: III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic |
| **Celkové náklady projektu** | 2 380 000,00 Kč |
| **Výše dotace** | **951 443,00 Kč** |
| **Telefon** | 577 138 834 |
| **Elektronická adresa** | velkyorechovelky@velkyorechov.cz |

**Cíl projektu:**Projekt řeší komplexní opravu přístupové komunikace ke hřbitovu.Současný stav povrchu přístupové komunikace ke hřbitovu je neutěšený. Vydláždění žulovými štěpy a úlomky po více než 40 letech užívání komunikace pozbylo celistvosti, na cestě je celá řada výmolů, často pouze provizorně opravených vrstvou betonu. Vlivem nestabilního a nedostatečně zpevněného podloží došlo v průběhu let ke ztrátě integrity jednotlivých obrub a žulových dílů, což má za následek množství hran a nerovností povrchu komunikace. Momentální stav komunikace ztěžuje pohyb všem bez rozdílu věku i použitého dopravního prostředku, nejvíce špatný stav komunikace pociťují osoby se sníženou schopností pohybu, ať už se jedná o maminky s kočárky, či nejstarší generaci našich spoluobčanů. V neposlední řadě je zejména v zimních měsících značně ztížena možnost údržby komunikace, neboť množství hran a nerovností na povrchu vozovky znemožňuje účinnou údržbu stávající komunikace. Hlavním cílem projektu je oprava stávající komunikace u hřbitova, v intravilánu obce.**Výstupy projektu:**Hlavním výsledkem projektu je komplexně rekonstruovaná přístupová komunikace ke hřbitovu v obci Velký Ořechov v celkové délce 170 m. Nový povrch místní komunikace přispěje ke zlepšení celkového vzhledu obce a zvýší atraktivitu obce po její obyvatele i návštěvníky. Rekonstrukce odstraní současný nevyhovující stavebně technický stav komunikace, neboť dojde k odstranění hran, výmolů a děr na stávajícím povrchu komunikace. Nově opravenou komunikaci ocení nejen obyvatelé, bydlící v dané lokalitě, ale i další občané obce a okolních obcí, kteří opravenou komunikací budou mířit na návštěvu hřbitova či sportovního utkání v přilehlém sportovním areálu. Předpokládané využití komunikace je celoroční, i díky tomu, že nový povrch komunikace značně usnadňuje údržbu, zejména v zimních měsících. **Kritéria pro monitoring**Dle Fiche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jednotka** |  |
| **Počet projektů zaměřených na obnovu dopravní, technické infrastruktury včetně obnovy zeleně** | Počet | 1 |
| **Délka obnovených/nově vystavěných komunikací** | km | 0,170 |

Dle Žádosti o dotaci

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Jednotka** | **Indikátory deklarované v ŽoD** | **Indikátory deklarované v ŽoP** |
| **ČOV** | Kapacita (E. O.) | 0 | 0 |
| **Kanalizace** | Počet napojených obyvatel | 0 | 0 |
| **Vodovod** | Počet napojených obyvatel | 0 | 0 |
| **Komunikace** | Km | 0,170 |  |
| **Parkové úpravy v obci** | Plocha (ha) | 0 |  |
| **Počet osob využívajících zkvalitněné služby** | Počet osob | 900 |  |
| **Jiné** |  |  |  |

**Fotodokumentace** |